## 5.配置Debian系统

此时可以将 Debian 虚拟机开机，并使用 `Cloud-Init` 中设置的账号密码进行登录。

### 5.1.启用SSH密码登录

因为 Debian 的云镜像默认使用秘钥登录，因此切换到左侧菜单的 `控制台` 进行操作：

![登录Debian操作系统](img/Template/os_login.png)

在 Debian 服务器的命令行界面，使用 `nano` 编辑器编辑 `sshd` 服务的配置文件，执行以下命令：

```bash
## 编辑 ssh 配置文件
sudo nano /etc/ssh/sshd_config.d/fox_sshd.conf 
```

在编辑器对话框中输入以下内容，注意命令中间的空格：

```bash
PasswordAuthentication yes

PermitEmptyPasswords no
```

`nano` 编辑器常用操作如下：
- 在编辑文件时，可以用键盘 `方向键` 移动光标位置
- 在保存文件时，按下键盘 `ctrl 和 x` 组合键，再按下键盘 `y` 键，即可保存

然后，重启 SSH 服务：

```bash
## 重启 sshd
sudo systemctl restart ssh.service
```

就可以像往常一样，通过 SSH 工具远程访问 Debian 虚拟机了。

### 5.2.配置系统软件源

使用 SSH 工具登录 Debian 虚拟机，常用 SSH 工具可以看之前的文章中的 [SSH 工具推荐](./0.PVE系统安装.md#03ssh工具) 。  

首先需要对 Debian 系统的软件源进行修改，这里使用 USTC 的软件源。  

如果以后系统版本发生变化，参考使用 snullp 大叔开发的 [配置生成器](https://mirrors.ustc.edu.cn/repogen/) 。  

逐条执行以下命令：  

```bash
## 进入系统源配置文件目录
cd /etc/apt/

## 备份旧的系统源配置文件
sudo mv sources.list sources.list.bak

## 创建新的系统源配置文件
sudo nano sources.list
```

在 `nano` 编辑器对话框中输入以下内容（注释了 `deb-src` 以便加快软件源同步速度），并保存：

```bash
deb https://mirrors.ustc.edu.cn/debian/ bullseye main contrib non-free
# deb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/debian/ bullseye main contrib non-free

deb https://mirrors.ustc.edu.cn/debian/ bullseye-updates main contrib non-free
# deb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/debian/ bullseye-updates main contrib non-free

deb https://mirrors.ustc.edu.cn/debian/ bullseye-backports main contrib non-free
# deb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/debian/ bullseye-backports main contrib non-free

deb https://mirrors.ustc.edu.cn/debian-security/ bullseye-security main contrib non-free
# deb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/debian-security/ bullseye-security main contrib non-free
```

更新软件源的同步内容，并更新系统，逐条执行以下命令：

```bash
## 清理不必要的包
sudo apt clean && sudo apt autoclean && sudo apt autoremove --purge

## 更新软件源
sudo apt update

## 更新系统
sudo apt dist-upgrade
```

接下来安装系统必要软件，Adguard Home 将采用 `snap` 形式安装，逐条执行以下命令：  

```bash
## 安装系统软件
sudo apt install qemu-guest-agent zsh git curl htop lm-sensors fail2ban vim tmux unattended-upgrades apt-listchanges powermgmt-base

## 安装网络工具
sudo apt install iperf iperf3 iftop lsof dnsutils

## 安装 snap
sudo apt install snapd

## 安装 Adguard Home
sudo snap install adguard-home
```

Adguard Home 安装完成后，先停止其服务：

```bash
## 停止 Adguard Home
sudo snap stop adguard-home
```

### 5.3.配置系统网卡

使用 `Cloud-Init` 并给虚拟机分配了 IP 地址后，虚拟机的网卡还会从路由器的 DHCP 再获取一个 IP 地址。  

这个功能在给虚拟机添加网卡设备时很有用，但本 Debian 虚拟机模板的使用场景只需要一个静态 IP 地址，因此需要禁用网卡自动获取 IP 地址的功能。  

执行以下命令对网卡的配置文件进行修改：

```bash
## 修改 Debian 网卡配置文件
sudo nano /etc/network/interfaces
```

在 `nano` 编辑器对话框中，将 `source-directory /run/network/interfaces.d` 这行内容 “注释” 掉，参考如下内容：

```bash
## 网卡配置文件示例

# Cloud images dynamically generate config fragments for newly
# attached interfaces. See /etc/udev/rules.d/75-cloud-ifupdown.rules
# and /etc/network/cloud-ifupdown-helper. Dynamically generated
# configuration fragments are stored in /run:
# source-directory /run/network/interfaces.d    ## 在这行前面增加注释符 # 来注释
```

将配置保存，可将系统重启。  

在系统重启完成后，执行以下命令检查系统的 IP 地址状态：

```bash
## 检查系统 IP 地址状态
ip a
```

如果系统网卡有且仅有一个 IP 地址，且该 IP 地址与 `Cloud-Init` 中设置的 IP 地址相同，则表示系统网卡已正确设置。

### 5.4.调整系统内核参数

由于该 Debian 虚拟机模板将用于克隆内网 DNS 服务器，因此需要调整一部分系统内核参数来简单优化性能。

执行以下命令对 `sysctl` 的配置文件进行修改：

```bash
## 调整系统内核参数
sudo nano /etc/sysctl.conf
```

在配置文件末尾输入以下内容，注意命令中间的空格：

```bash
net.core.default_qdisc = fq_codel
net.ipv4.tcp_congestion_control = bbr

net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1

net.ipv4.tcp_fastopen = 1
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
net.ipv4.tcp_notsent_lowat = 131072

net.ipv4.tcp_ecn = 1
net.ipv4.tcp_sack = 1
net.ipv4.tcp_dsack = 1

net.ipv4.icmp_ratelimit = 50
```

保存该配置文件后，重启系统或者执行以下命令让配置生效：

```bash
## 让内核参数生效
sudo sysctl -f
```

### 5.5.调整系统时间

默认情况下的 Debian 云镜像的系统时间可能不正确，执行以下命令将系统时区设置为中国时区：

```bash
## 设置系统时区
sudo timedatectl set-timezone Asia/Shanghai
```

设置完成后，执行以下命令检查系统时间：

```bash
date -R
```

Debian 普通镜像常用 `systemd-timesyncd.service` 来同步时间，而 Debian 云镜像使用 `chrony.service` 来同步时间。  

为了使用国内的 NTP 服务器，需要对 `chrony.service` 进行配置。  

执行以下命令对 `chrony` 的配置文件进行修改：

```bash
## 编辑 chrony 配置文件
sudo nano /etc/chrony/chrony.conf
```

在编辑器对话框中，将 `pool 2.debian.pool.ntp.org iburst` 这行内容 “注释” 掉，并添加国内的 NTP 服务器，参考如下内容：

```bash
## chrony 服务配置文件示例

# Use Debian vendor zone.
# pool 2.debian.pool.ntp.org iburst    ## 在这行前面增加注释符 # 来注释

# Use Custom vendor zone.
pool ntp.tencent.com iburst
pool ntp.aliyun.com iburst
```

保存该配置文件后，重启 `chrony` 服务：

```bash
## 重启 chrony 服务
sudo systemctl restart chrony.service
```

再检查系统 NTP 服务器是否被正确修改：

```bash
## 检查系统 NTP 服务器
chronyc sources -V
```

如果输出以下类似内容，则表示系统 NTP 服务设置正确：

```bash
## NTP 服务示例输出

MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample               
===============================================================================
^+ 139.199.215.251               2  10   177   244  -1669us[-1757us] +/-   67ms
^* 203.107.6.88                  2  10   377   105  -1005us[-1094us] +/-   19ms
```